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Приложение 4
к Методическим рекомендациям
по приему в эксплуатацию
систем автоматического контроля
выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух

(рекомендуемая форма)



ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
(список контрольных вопросов), применяемый
при осуществлении контрольного осмотра системы автоматического 
контроля, установленной на объекте, оказывающем негативное 
воздействие на окружающую среду, I категории в соответствии с положениями
п. 9 ст. 67 Федерального закона «Об охране окружающей среды»

г. ______________                               от ____________ № _______

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): 	
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя: 	
3. Место проведения контрольного осмотра системы с заполнением проверочного листа и (или) указание кода эксплуатируемого юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственного объекта: 	
4. Реквизиты приказа руководителя Росприроднадзора (его территориального органа) о назначении лиц, ответственных за проведение контрольного осмотра системы автоматического контроля: 	
5. Должность, фамилия и инициалы должностного лица территориального органа Росприроднадзора, проводящего контрольный осмотр системы 
и заполняющего проверочный лист: 	
6. Регистрационный номер САКВ в реестре средств измерений ФГИС «АРШИН»: 	
7. Перечень документов, наличие которых является обязательным:

	№ п/п
	Наименование документа
	Наличие (да/нет)
	Реквизиты документа



	1.
	Программа создания САКВ загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух
	
	

	2.
	Комплект утвержденной проектной документации на САКВ
	
	

	3.
	Комплект технической документации на САКВ
	
	

	4.
	Комплект эксплуатационной документации на САКВ
	
	

	5.
	Аттестат аккредитации испытательной лаборатории, проводящей поверку измерительного оборудования системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ
(№ аттестата заполняется инспектором собственноручно)
	
	

	6.
	Свидетельство об утверждении типа средств измерений
(№ свидетельства заполняется инспектором собственноручно)
	
	

	7.
	Свидетельство о поверке САКВ 
(№ свидетельства заполняется инспектором собственноручно)
	
	



8. Перечень эксплуатационной и технической документации САКВ:
(отсутствие документа из перечня не является основанием для отказа в приемке САКВ в эксплуатацию 
в случае, если данное отсутствие предусмотрено разработчиком в проектной документации на систему)

	№ п/п
	Наименование документа
	Вид документации
	Наличие (да/нет)



	1.
	Схема линии для транспортировки пробы газа
	Техническая
	

	2.
	Схема электропитания
	Техническая
	

	3.
	Чертеж общего вида
	Техническая
	

	4.
	Чертеж установки технических средств и средств измерений
	Техническая
	

	5.
	Структурная схема комплекса измерительных средств
	Техническая
	

	6.
	План расположения оборудования и кабелей
	Техническая
	

	7.
	Описание процесса обработки данных
	Техническая
	

	8.
	Общее описание системы автоматического контроля выбросов
	Техническая
	

	9.
	Ведомость эксплуатационных документов
	Эксплуатационная
	

	10.
	Спецификация оборудования и средств измерений
	Эксплуатационная
	

	11.
	Руководство по эксплуатации
	Эксплуатационная
	

	12.
	Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств и измерительных средств
	Эксплуатационная
	

	13.
	Программа и методика испытаний
	Эксплуатационная
	

	14.
	Паспорт изделия
	Эксплуатационная
	


9. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований при оснащении стационарных источников выбросов на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, I категории автоматическими средствами измерения системы автоматического контроля:

	№ п/п
	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований
	Ссылка на нормативный правовой акт, которым установлено требование 
с указанием структурной единицы 
	Результат
(да/нет)
	Примечание



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Стационарный источник выбросов отводит выбросы от технического устройства, оборудования или их совокупности (установок), внесенных
в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 13.03.2019 № 428-р

(в примечании инспектором указывается соответствующий пункт из распоряжения)
	пп. «а» п. 4 Правил создания 
и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 779
	
	

	2.
	В программе создания системы автоматического контроля определены
	п. 6 Правил создания 
и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 779
	
	

	
	стационарные источники
	
	
	

	
	показатели выбросов
	
	
	

	
	места установки автоматических средств измерения
	
	
	

	
	сроки установки автоматических средств измерения
	
	
	

	
	средства фиксации
	
	
	

	
	состав передаваемой информации
	
	
	

	
	форма передаваемой информации
	
	
	

	3.
	Программа создания САКВ разработана и утверждена юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими хозяйственную 
и (или) иную деятельность на объекте I категории
	п. 7 Правил создания 
и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 779
	
	

	4.
	В выбросах от стационарного источника выбросов присутствует одно из следующих загрязняющих веществ, массовый выброс которого превышает
	пп. «б» п. 8 Правил
создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 779
	
	

	
	взвешенные вещества – 3 кг/ч (0,8333333 г/с)
	
	
	

	
	серы диоксид – 30 кг/ч 
(8,3333333 г/с)
	
	
	

	
	оксиды азота (сумма азота оксида 
и азота диоксида) – 30 кг/ч 
(8,3333333 г/с)
	
	
	

	
	углерода оксид как показатель полноты сгорания топлива – 5 кг/ч (1,3888889 г/с)
	
	
	

	
	углерода оксид во всех остальных случаях – 100 кг/ч (27,7777778 г/с)
	
	
	

	
	фтористый водород – 0,3 кг/ч (0,0833333 г/с)
	
	
	

	
	хлористый водород – 1,5 кг/ч (0,4166666 г/с)
	
	
	

	
	сероводород – 0,3 кг/ч (0,0833333 г/с)
	
	
	

	
	аммиак – 1,5 кг/ч (0,4166666 г/с)
	
	
	

	5.
	Сбор и анализ информации о составе 
и показателях выбросов проведен 
при создании САКВ на этапе выбора стационарных источников 
и показателей выбросов 
и предпроектного обследования таких источников на основании
	п. 11 Правил
создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 779
	
	

	
	проектной документации на объект
I категории
	
	
	

	
	данных инвентаризации источников выбросов
	
	
	

	6.
	Технические средства, обеспечивающие автоматические измерения и учет показателей выбросов, установлены на
	п. 17 Правил
создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 779
	
	

	
	стационарном источнике выброса промышленных установок
	
	
	

	
	подводящих газоходах к дымовой трубе
	
	
	

	
	с учетом требований, предусмотренных подпунктом «е» пункта 10 Правил:
е) определение мест установки средств измерений в газоходах 
с отходящими газами в соответствии 
с требованиями промышленной безопасности, а при отсутствии отраслевых национальных стандартов по выбору измерительных секций 
и мест измерений для конкретной отрасли промышленности - 
в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ЕН 15259-2015 «Качество воздуха. Выбросы стационарных источников. Требования к выбору измерительных секций и мест измерений, цели и плану измерений 
и составлению отчета»
	
	
	

	7.
	[bookmark: _GoBack]При осуществлении несколькими промышленными установками выбросов через один стационарный источник выбросов местом установки технического средства, обеспечивающего автоматические измерения выбросов, являются
	п. 18 Правил
создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 779
	
	

	
	газоходы всех промышленных установок
	
	
	

	
	стационарный источник выбросов
	
	
	

	8.
	Метрологические характеристики автоматических средств измерения определены
	п. 21 Правил создания 
и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 779
	
	

	
	для всех измерительных каналов
	
	
	

	
	всей системы в целом
	
	
	

	9.
	Монтаж системы автоматического контроля произведен в соответствии
	п. 23 Правил создания 
и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 779
	
	

	
	с утвержденной проектной документацией на систему автоматического контроля
	
	
	

	
	и технической документацией изготовителя на компоненты системы
	
	
	

	10.
	В рамках приемки САКВ 
в эксплуатацию произведена проверка функционального состояния системы автоматического контроля
	пп. «а» п. 26 Правил
создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 779
	
	

	11.
	В рамках приемки САКВ 
в эксплуатацию произведена тестовая передача данных, полученных системой автоматического контроля, 
в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду
	пп. «в» п. 26 Правил
создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 779
	
	

	12.
	В рамках приемки САКВ 
в эксплуатацию произведено пломбирование
	пп. «г» п. 26 Правил
создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 779
	
	

	
	мест установки автоматических средств измерения
	
	
	

	
	измерительных каналов
	
	
	

	
	мест установки средств фиксации
	
	
	

	13.
	Автоматические средства измерения 
и учета показателей выбросов загрязняющих веществ обеспечивают измерение и учет концентрации выбрасываемых загрязняющих веществ в мг/м3
	пп. «а» п. 3 Требований
к автоматическим средствам измерения и учета показателей
выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов
загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778
	
	

	
	взвешенные вещества
	
	
	

	
	серы диоксид
	
	
	

	
	азота оксид
	
	
	

	
	азота диоксид
	
	
	

	
	углерода оксид
	
	
	

	
	фтористый водород
	
	
	

	
	хлористый водород
	
	
	

	
	сероводород
	
	
	

	
	аммиак 
	
	
	

	14.
	Автоматические средства измерения 
и учета показателей выбросов загрязняющих веществ обеспечивают измерение и учет объемного расхода отходящих газов в м3/ч
	пп. «б» п. 3 Требований
к автоматическим средствам измерения и учета показателей
выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов
загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778
	
	

	15.
	Автоматические средства измерения 
и учета показателей выбросов загрязняющих веществ обеспечивают измерение и учет давления отходящих газов в кПа
	пп. «в» п. 3 Требований
к автоматическим средствам измерения и учета показателей
выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов
загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778
	
	

	16.
	Автоматические средства измерения 
и учета показателей выбросов загрязняющих веществ обеспечивают измерение и учет температуры отходящих газов в °C
	пп. «г» п. 3 Требований
к автоматическим средствам измерения и учета показателей
выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов
загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778
	
	

	17.
	Автоматические средства измерения 
и учета показателей выбросов загрязняющих веществ обеспечивают измерение и учет содержания кислорода в отходящих газах
в процентах (при необходимости)
	пп. «д» п. 3 Требований
к автоматическим средствам измерения и учета показателей
выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов
загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778
	
	

	18.
	Автоматические средства измерения 
и учета показателей выбросов загрязняющих веществ обеспечивают измерение и учет влажности отходящих газов в процентах 
(при необходимости)
	пп. «е» п. 3 Требований
к автоматическим средствам измерения и учета показателей
выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов
загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778
	
	

	19.
	Автоматические средства измерения обеспечивают верхний предел измерения не менее 2,5-кратного значения показателя загрязняющих веществ, установленного для конкретного стационарного источника выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух комплексным экологическим разрешением
(технологический показатель и (или) технологический норматив и (или) норматив допустимого выброса)
	п. 5 Требований
к автоматическим средствам измерения и учета показателей
выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов
загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778
	
	

	
	взвешенные вещества
	
	
	

	
	серы диоксид
	
	
	

	
	азота оксид
	
	
	

	
	азота диоксид
	
	
	

	
	углерода оксид
	
	
	

	
	фтористый водород
	
	
	

	
	хлористый водород
	
	
	

	
	сероводород
	
	
	

	
	аммиак 
	
	
	

	20.
	САКВ использует автоматические средства измерения утвержденного типа 
	п. 7 Требований
к автоматическим средствам измерения и учета показателей
выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов
загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778
	
	

	21.
	Автоматические средства измерения обеспечивают измерение и передачу
в технические средства фиксации информации о результатах измерений выбросов загрязняющих веществ, усредненных за каждые 30 минут
	пп. «а» п. 8 Требований
к автоматическим средствам измерения и учета показателей
выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов
загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778
	
	

	22.
	Автоматические средства измерения обеспечивают учет результатов измерений выбросов загрязняющих веществ 
	пп. «в» п. 8 Требований
к автоматическим средствам измерения и учета показателей
выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов
загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778
	
	

	23.
	Автоматические средства 
измерения системы сохраняют работоспособность в течение 1 суток 
с переходом на автономное электропитание при сбоях в системе энергоснабжения, возникновении аварий, сбоях в технологическом процессе
	пп. «г» п. 8 Требований
к автоматическим средствам измерения и учета показателей
выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов
загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778
	
	

	24.
	Автоматические средства измерения системы сохраняют целостность данных при сбоях в системе энергоснабжения, возникновении аварий, сбоях в технологическом процессе
	пп. «д» п. 8 Требований
к автоматическим средствам измерения и учета показателей
выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов
загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778
	
	

	25.
	Технические средства фиксации 
и передачи информации системы обеспечивают прием информации, получаемой от автоматических средств измерения

	пп. «а» п. 2 Требований
к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ 
в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778
	
	

	26.
	Технические средства фиксации 
и передачи информации системы обеспечивают передачу информации 
о результатах измерений выбросов загрязняющих веществ, усредненных за каждые 30 минут
	пп. «б» п. 2 Требований
к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ 
в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778
	
	

	27.
	Технические средства фиксации 
и передачи информации системы обеспечивают хранение информации, принимаемой и передаваемой в реестр при изменении подачи энергии 
от внешних источников, в течение 
не менее одного года
	пп. «г» п. 2 Требований
к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ 
в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778
	
	

	28.
	Технические средства фиксации 
и передачи информации системы обеспечивают сохранение переданной информации с регистрацией времени 
и даты остановки и возобновления работы автоматических средств измерения в случае их остановки
	пп. «д» п. 2 Требований
к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ 
в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778
	
	

	29.
	Технические средства фиксации 
и передачи информации системы обеспечивают идентификацию 
и авторизацию производственных объектов и каждого конкретного источника выбросов загрязняющих веществ в реестре
	пп. «е» п. 2 Требований
к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ 
в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778
	
	

	30.
	Технические средства фиксации 
и передачи информации системы обеспечивают достоверность приема 
и передачи информации 
и предотвращение ее искажения
	пп. «ж» п. 2 Требований
к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ 
в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778
	
	

	31.
	Программное обеспечение системы обеспечивает передачу 
в государственный реестр информации, получаемой от автоматических средств измерения
	пп. «а» п. 3 Требований
к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ 
в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778
	
	

	32.
	Программное обеспечение системы обеспечивает сохранение результатов измерения и учета информации 
с регистрацией времени и даты остановки и возобновления работы автоматических средств измерения
	пп. «б» п. 3 Требований
к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ 
в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778
	
	

	33.
	Технические устройства САКВ обеспечивают хранение информации, принимаемой и передаваемой в реестр, в течение не менее одного года
	п. 4 Требований
к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ 
в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778
	
	


10. Таблица сведений об установленных в рамках приемки системы автоматического контроля в эксплуатацию пломбах (заполняется инспектором собственноручно): 

	№ п/п
	Тип пломбы 
	Идентификационный номер пломбы
	Место установки пломбы


11. 
	1
	2
	3
	4

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	...
	
	
	



 ________________       ________________       _______________ (должность инспектора)                  (подпись инспектора)                   (ФИО инспектора)
